{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2024年盐边县农村公益事业财政奖补资金项目库"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2024年盐边县农村公益事业财政奖补资金项目库","index":0,"n_rows":85,"n_cols":19,"rows_kept":85,"merged":[[1,0,1,18],[2,0,2,6],[2,17,2,18],[4,0,7,0],[4,1,6,1],[8,0,16,0],[8,1,15,1],[17,0,22,0],[17,1,21,1],[23,0,37,0],[23,1,32,1],[38,0,41,0],[38,1,40,1],[42,0,53,0],[42,1,52,1],[54,0,57,0],[54,1,56,1],[58,0,61,0],[58,1,60,1],[62,0,66,0],[62,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,68,1],[70,0,76,0],[70,1,75,1],[77,0,82,0],[77,1,82,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["2024年盐边县农村公益事业财政奖补资金项目库(公示)"]
["编制单位：盐边县财政局",{"$nulls":16},"截止日期：2024.9.24"]
["序 号","乡镇","编号","村","项   目  名   称","建 设\n性 质","农户数(户)","劳动力（个）","筹劳标准（工日/劳）","筹劳总数（个）","总投资(万元)","投劳折资\n(万元)","村民筹资","村集体投入","社会捐赠","其他资金","申请财政奖补额（万元）","主要建设内容","入库时间"]
[1,"红宝苗族彝族乡",1,"干坪子","红宝乡干坪子村友谊社小河沟河堤建设工程项目","新建",110,105,10,1050,50.26,10.5,{"$nulls":4},39.76,"主要建设内容为:红宝乡干坪子村友谊社小河沟河堤建设工程设计干坪子村小河沟陶天强家小桥上、下游(左岸)修建堤防共计185.00m,按照洪水计算出本工程冲刷深度为1.751m,基础安全埋深为冲刷深度加0.5m--1.0m,所以本工程新建堤防基础埋深为2.55m,现有水面线以上河堤高度为3.0m,采用M10浆砌砌筑。项目标志牌一块。","2023.5.30"]
[null,null,2,"核桃箐村","红宝乡核桃箐村上青龙社产业路、户联路硬化工程项目","新建",25,206,10,2060,51.269999999999996,10.3,{"$nulls":4},40.97,"主要建设内容为:本工程硬化户联路、产业路总长度为1609.50m 共计3段，路面宽度3.0m,厚度为18cm的C30砼铺设:附属设计为:弯道加宽一处、新建道路挡墙二处，项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2024.8.19"]
[null,null,3,"广东湾村","红宝乡广东湾村石家坪社产业路、户联路硬化工程项目","新建",22,203,10,2030,50.74,10.15,{"$nulls":4},40.59,"主要建设内容为:本工程硬化户联路、产业路总长度为1708.40m共计11段，路面宽度3.0m，厚度为18cm的C30砼铺设；附属设计为:弯道加宽二处、会车道一处、新建道路挡墙一处、项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2024.8.19"]
[null,"小计",null,3,3,null,157,514,null,5140,152.27,30.950000000000003,0,0,0,0,121.32]
[2,"永兴镇",4,"苍蒲村","永兴镇苍蒲村一组户联路、产业路硬化工程","新建",48,80,10,800,39.7,8,{"$nulls":4},31.7,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路总长度为1075.00m共计5段，路面宽度为3.0m，路面厚度为18cm采用C25砼铺设。附属设计为:弯道加宽二处，安装路面涵管一处 、项目标志牌一块、道路安全警示牌四块。","2023.6.30"]
[null,null,5,"苍蒲村","永兴镇苍蒲村油房组户联路、产业路硬化工程","新建",32,201,10,2010,50.150000000000006,10.05,{"$nulls":4},40.1,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路长1639.2m，设计道路共计10段，路面宽度为3.0m,采用C30砼铺设厚度为18cm。附属设计为:涵管7处、错车道1处、弯道加宽1处、过水路面1处、盖板涵1处，项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。","2024.8.27"]
[null,null,6,"作坊村","永兴镇作坊村原拖瓦社社道、户联路硬化工程项目","新建",53,110,10,1100,54.64,10.95,{"$nulls":4},43.69,"主要建设内容为:永兴镇作坊村原拖瓦社社道、户联路硬化工程设计硬化社道及户联路长1453.10m,其中设计及户联路共计22段，路面宽度为3.0m,采用C25砼铺设。路面内侧共设计净空尺寸30cm×30cm砼排水沟共计62.00m。附属设计为:挡墙四处、跨沟盖板十处、安装项目标志牌一块、安装安全警示牌四块。","2023.5.4"]
[null,null,7,"作坊村","永兴镇作坊村原湾边社道路、户联路硬化工程项目","新建",26,73,10,730,36.21,7.3,{"$nulls":4},28.91,"主要建设内容为:永兴镇作坊村原湾边社道路、户联路硬化工程设计硬化社道及户联路长1025.90m，其中设计社道路及户联路共计9段，路面宽度为3.0m. 采用C25砼铺设。村道至朱光银家段K0+000--K0+053段路面内侧共设计净空尺寸30cm*30cm砼排水沟53.00m。附属设计为:会车道一处、路面涵管一处， 跨沟盖板三处、项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2023.5.4"]
[null,null,8,"新胜村","永兴镇新胜村雷宝坪组S216省道至中粮岗段产业路硬化工程项目","新建",87,115,10,1150,57.36,11.5,{"$nulls":4},45.86,"产业路长度为2000.00米，设计路面宽度3.0 米，均采用厚度 18cm 的 C25 砼铺设。其中:中梁岗产业路(K0+000--K0+618)道路内侧设计净空尺寸30cmx30cm的C15砼排水沟长度为618.00米。全程设计弯道加宽2处共计30.00㎡，新建挡墙(产业路支路1梁岗至李玉松土地 K0+154--K0+162)1处高2.5米、长8米，铺设会车道2处，安装项目标识牌1块。","2023.1.3"]
[null,null,9,"新胜村","永兴镇新胜村村子堡组产业路硬化工程项目","改、扩建",81,123,10,1230,61.34,12.3,{"$nulls":4},49.04,"主要建设内容为:永兴镇新胜村村子堡组产业路硬化工程设计硬化道路2113米(其中:村子堡组S216省道至杜克敏地段及支路1054米,村子堡组竹林沟至余顺明地段及支路1059米),设计路面宽度3.0米，均采用厚度18cm的C25砼铺设。其中：村子堡组S216省道至杜克敏地段产业路(里程桩号K0+000--K0+548)道路内侧设计净空尺寸30cm*30cm的CI5砼排水沟长度为548.00米。全程设计弯道加宽5处，共计75.00m2,新建涵洞1座，铺设会车道2处，安装项目标识牌1块。","2023.1.3"]
[null,null,10,"强胜村","永兴镇强胜村寨子组、黄角树组户联路、产业路硬化工程项目","新建",50,163,10,1630,40.559999999999995,8.15,{"$nulls":4},32.41,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路长1148.0m，设计道路共计4段，其中村道至余强勇家段路面宽度为2.5m，其余路段路面宽度均为3.0m，采用C30砼铺设厚度为18cm。附属设计为:涵管9处、错车道2处、弯道加宽1处、挡墙2处、跨河桥加栏杆1处、项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。","2024.8.27"]
[null,null,11,"强胜村","永兴镇强胜村黄角树组产业路、户联路硬化工程项目","新建",32,216,10,2160,53.95,10.8,{"$nulls":4},43.15,"主要建设内容为:产业路、户联路总长度为1575.0m ( 其中硬化户联路长108.0m,硬化产业路1467.0m)，路面内侧铺设净空尺寸为30cm x 30cm的砼排水沟；路面宽度为3.0m，厚度为18cm的C30砼铺设;附属设计为:安装路面涵管一处、新建过水路面一处、新建道路挡墙三处、弯道加宽二处、 安装道路安全警示牌五套、项目标识牌一块。","2024.9.10"]
[null,"小计",null,8,8,null,409,1081,null,10810,393.90999999999997,79.05,0,0,0,0,314.85999999999996]
[3,"渔门镇",12,"犀牛村","渔门镇犀牛村红花社张家侧面至朵古瞭望台段产业路硬化工程项目","新建",54,119,10,1190,59.07,11.9,{"$nulls":4},47.17,"主要建设内容为:硬化产业路总长度为1937.20m(扣除箱涵盖板宽2.60m后路面实际长度为1934.60m)共计1段，路面宽度3.0m,厚度为18cm采用C25砼铺设。附属设计为:会车道三处、弯道加宽一处，箱涵一座、项目标志牌一块、道路安全警示牌二块。","2023.6.29"]
[null,null,13,"犀牛村","渔门镇犀牛村龙洞组户联路硬化工程项目","新建",20,247,10,2470,61.63,12.35,{"$nulls":4},49.28,"主要建设内容为:硬化户联路长1764.0m,设计道路共计5段，路面宽度为3.0m,采用C30砼铺设厚度为18cm。其中社道至李世贵家段(K0+068-K0+554)段设置排水沟，其余路段不设排水沟。附属设施为:弯道加宽2处、平板涵1座、项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。","2024.8.27"]
[null,null,14,"犀牛村","渔门镇犀牛村二坪社产业路、户联路硬化工程项目","新建",16,245,10,2450,61.25,12.25,{"$nulls":4},49,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路总长度为1605.1m (扣除箱涵、盖板宽7.80m后路面实际长度为1597.30m) 共计6段，路面宽容度 3.0m,厚度为18cm的C30砼铺设，路面内侧设计净空尺寸30cmx30cm的C20砼边沟共计123.00m。附属设计为:安装预制涵管一处， 新建箱涵三座、跨沟盖板一处、弯道加宽两处，会车道三处、项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2024.9.11"]
[null,null,15,"狮子堡","渔门镇狮子堡村后山组湾子头、河坝与三家村组张家坪子、水库坝脚产业路及户联路硬化工程项目","新建",90,194,10,1940,48.34,9.67,{"$nulls":4},38.67,"主要建设内容为:狮子堡村后山组湾子头、河坝与三家村组张家坪子产业路及户联路硬化整治工程总长1935m，其中后山组湾子头、河坝产业路三条长374m、户联路十条长926m、总长1300m;狮子堡村三家村组张家坪子与水库坝脚产业路三条总长635m。本项目产业路设计路宽3.0m，户联路设计路宽2.5m，路面采用C25砼浇筑，厚18cm。道路内侧均未设排水沟。本工程设有挡墙3处，涵管4处，标识牌一块。\n","2024.7.5"]
[null,null,16,"高坪村","渔门镇高坪村羊坪子社产业路、户联路硬化工程项目","新建",70,250,10,2500,62.45,12.5,{"$nulls":4},49.95,"主要建设内容为:本工程硬化户联路、产业路总长度为1700.90m (扣除箱涵盖板宽2.60m后路面实际长度为1698.30m)共计4段，路面宽度3.0m共计1339.20m:路面宽度2.50m共计359.10m，厚度为18cm的C30砼铺设；路面内侧设计净空尺寸30cmx30cm的砼排水沟共计S32.50m。附属设计为:新建箱涵一座、弯道加宽十处、会车道二处、新建道路挡墙一处、项目标志牌- 块、道路安全警示牌三块。","2024.8.27"]
[null,"小计",null,5,5,null,250,1055,null,10550,292.74,58.67,0,0,0,0,234.07]
[4,"惠民镇",17,"建新村","惠民镇建新村一社水利设施水毁恢复工程","改、扩建",106,231,10,2310,28.799999999999997,5.76,{"$nulls":4},23.04,"主要建设内容为:新建30m³蓄水池1口，整治恢复渠道1035米，新建M7.5浆砌石挡墙798.44m³。","2022年库存项目"]
[null,null,18,"建新村","惠民镇建新村偏外组王铁匠屋基产业路硬化工程","新建",10,35,10,350,8.57,1.72,{"$nulls":4},6.85,"主要建设内容为:建新村偏外组产业路硬化整治工程总长335米。建新村偏外组王铁匠屋基产业路设计路宽2.5米，用厚0.18米的C25砼浇筑。根据现场实际情况，产业路内侧均未设排水沟。本工程设有挡墙3处，错车道1处、回车道1处、Φ300涵管2处。","2024.8.1"]
[null,null,19,"兴隆村","惠民镇兴隆社区三源组李瘸子屋基节水灌溉工程项目","新建",18,47,10,470,11.74,2.35,{"$nulls":4},9.39,"主要建设内容为:新建1m³沉沙池1口，200m³蓄水池1口；Φ32PE管2960米，Φ16PE管7800米，Φ4PE管3510米；Φ32PE三通40个，Φ32PE闸阀42个，Φ32PE直接头2个，Φ32堵头40个，Φ16PE堵头780个，Φ16PEΦ闸阀780个；过滤器1套，喷头2340个，毛接管头2340个。","2022年库存项目"]
[null,null,20,"兴隆村","惠民镇兴隆村大田社社道路及户联路硬化工程项目","新建",38,88,10,880,43.85,8.8,{"$nulls":4},35.05,"主要建设内容为:硬化路面1536.30m共计27条(其中:路面宽度3.0m为405.60m、路面宽度2.5m为949.70m、路面宽度2.1m为53.00m、路面宽度1.8m为48.00m、路面宽度1.2m为80.00m),路面厚度:人行步道80.00m厚度为12cm,其路面厚度均为18cm。路面内侧设计净空尺寸30cmX 30cm砼排水沟为210.00m。附属设计为:挡墙二处、跨狗盖板一处、项目标志牌一块、 道路安全警示牌六块。","2023.6.29"]
[null,null,21,"兴隆村","惠民镇兴隆村富民一组入户路硬化工程项目","新建",60,98,10,980,48.99,9.8,{"$nulls":4},39.19,"主要建设内容为:设计硬化入户路总长度为1401.5m，路面宽3.0m，厚度为18cm,其中有419m路面内侧设计净空尺寸30cmX30cm砼排水沟，其余不设排水沟；附属设计为:挡墙1处，长30.0m,均高2.5m;安全警示牌3块，项目标志牌1块。","2023.6.29"]
[null,null,22,"兴隆村","惠民镇兴隆村青杠堡组户联路、产业路硬化工程项目","新建",42,212,10,2120,52.9,10.6,{"$nulls":4},42.3,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路长1730m, 设计道路共计8段，其中有1440m路面宽度为3.0、290m路面宽度为2.5m；路面均采用C30砼铺设，厚度为18cm。双河沟至三块田(K0+168- K0+271)段长103m，内侧增设排水沟；附属设计为:涵管3处、弯道加宽2处、会车道2处、过水路面1处、项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。\n","2024.7.25"]
[null,null,23,"新林村","惠民镇新林村坪子组龙家湾子机耕道及户联路硬化工程项目","改、扩建",60,147,10,1470,36.77,7.35,{"$nulls":4},29.42,"主要建设内容为:硬化机耕道及户联路1010m,厚18㎝，C25砼浇筑，其中：机耕道长536m，路面宽3m；户联路长474m，除入户段宽2m外，其余均宽2.5m。新建挡墙3处，涵管2处，标识牌1块。","2022年库存项目"]
[null,null,24,"新林村","惠民镇新林村马路组社道硬化工程项目","改、扩建",42,109,10,1090,54.44,10.9,{"$nulls":4},43.54,"主要建设内容为:硬化社道1910m,路面宽2.5m，厚18㎝，C25砼浇筑。内侧排水沟303m，净空断面30X30㎝，C15砼浇筑。新建挡墙3处，箱涵1座，跨沟盖板3处，铺设会车道3处，标识牌1块。","2022年库存项目"]
[null,null,25,"民主村","惠民镇民主村中元组产业路及户联路硬化工程项目","新建",85,246,10,2460,61.43000000000001,12.3,{"$nulls":4},49.13,"主要建设内容为:硬化产业路、户联路总长度为1544.45m共计17段(其中路面宽度3.0m为1416.10m、 路面宽度2.50m为128 .40m)，路面厚度均为18cm。 路面内侧设计净空尺寸30cmX30cm砼排水沟为996.00m。附属设计为:挡墙三处、路面涵管-处、跨沟盖板二处、会车道五处、弯道加宽六处、项目标志牌-块、道路安全警示牌五块。","2024.7.5"]
[null,null,26,"和平村","惠民镇和平村富民二组社道路、户联路硬化工程项目","新建",24,226,10,2260,56.459999999999994,11.3,{"$nulls":4},45.16,"主要建设内容为:硬化户联路、社道路总长度为1310.10m共计10段，路面宽度3.0m，厚度为18cm的C30砼铺设;路面内侧设计净空尺寸30cmX30cm的砼排水沟共计535.30m。附属设施为:新安装预制涵管四处、弯道加宽五处，会车道五处、新建道路挡墙五处，项目标志牌一块、道路安全警示牌六块。","2024.8.27"]
[null,null,27,"和平村","惠民镇和平村双联组户联路硬化工程项目","新建",23,227,10,2270,56.56,11.35,{"$nulls":4},45.21,"主要建设内容为:硬化户联路长1686.0m，设计道路共计14段，其中有1段(71m)路面宽度为2.5m，其余路段路面宽度3.0m，采用C30砼铺设厚度为18cm。附属设计为:排水涵管10处、挡墙2处、项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。","2024.9.10"]
[null,null,28,"和平村","惠民镇和平村红旗组户联路、产业路硬化工程项目","新建",23,245,10,2450,61.21,12.25,{"$nulls":4},48.96,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路总长1752.0m，设计道路共计7段，其中有1段长222.0m道路内侧设置排水沟，其余路段均不设排水沟，路面宽度为3.0m，采用C30砼铺设，厚度为18cm。附属设计为:排水涵管3处、挡墙1处、涵洞1处、项目标志牌一块、 道路安全警示牌3块。","2024.9.10"]
[null,null,29,"青龙村","惠民镇青龙村九队产业路、户联路硬化工程","新建",40,116,10,1160,28.830000000000002,5.8,{"$nulls":4},23.03,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路总长度为779.00m (户联路长109.00m,产业路660.00m)，其中路面宽度为3.0m计150.00m,路面宽度为2.5m计629.00m,厚度为18cm的C30砼铺设;路面内侧设计净空尺寸30cmx30cm砼排水沟共计156.00m;附属设施为:新建挡墙五处、弯道加宽一处、 项目标志牌一块、 预制涵管六处、道路安全警示牌二块。","2024.9.10"]
[null,null,30,"银河村","惠民镇银河村四伦碑组谷家门口至邓家坪子产业路硬化工程","新建",30,156,10,1560,38.9,7.8,{"$nulls":4},31.1,"主要建设内容为:硬化产业路总长度为881.00m，路面宽度3.0m,厚度为18cm的C30砼铺设;路面内侧设计净空尺寸30cmx30cm砼排水沟gong计881.00m。附属设施为:跨沟盖板一处、 弯道加宽五处，路面涵管5处、会车道一处，新建挡墙一处， 项目标志牌一块、道路安全警示牌二块。","2024.9.10"]
[null,"小计",null,14,14,null,601,2183,null,21830,589.45,118.07999999999998,0,0,0,0,471.37]
[5,"桐子林镇",31,"清源社区","桐子林镇清源社区大箐组与黄角组社道及入户路硬化工程项目","新建",100,250,10,2500,62.37,12.48,{"$nulls":4},49.89,"主要建设内容为:大箐组产业路硬化整治总长1000米；设计路3.0米，用厚0.18米的C25砼浇筑。根据现场实际情况，除K0+392-429段不设排水沟外，产业路内侧均18com*20com排水沟;大箐组产业路硬化工程设有错车道3处，φ300涵管2处，φ500涵管1处。黄角组杜道硬化整治总长1025米；设计路宽3.0米，用厚0.18米的C25砼浇筑。根据现场实际情况，社道内侧均设18cm*30cm排水沟；黄角组社道硬化工程设有错车道3处，φ300涵管2处，φ400涵管1处，φ500涵管1处，φ800涵管1处，标识牌1座。","2023.5.4"]
[null,null,32,"桐子林社区","桐子林镇桐子林社区湾滩组人畜饮水项目","新建",47,{"$nulls":3},101.44,null,null,51.44,null,null,50,"主要建设内容为:湾滩组人畜饮水工程: 1.新建机井一口。2.输水钢管ND40PE管260M、DN50涂塑钢管950M。3、高位水池2座，一座100M3,一座200M3，4.配水工程DN40涂塑钢管3000米、DN32钢管4000米。5.抽水泵房7.25M2.","2023.6.5"]
[null,null,33,"桐子林社区","桐子林镇桐子林社区大坪地组马鞍山垭口田至冷水箐社道路、产业路硬化工程","新建",73,{"$nulls":3},40.32,null,null,8.07,null,null,32.25,"主要建设内容为:硬化社道路、产业路总长度为1152.60m (扣除箱涵宽2.60m后路面实际长度为1150.00m) 共计I段，路面宽度3.0m，厚度为l8cm的C30砼铺设。附属设计为:新建箱涵一一座、弯道加宽三处，会车道二处、新建道路挡墙一处，项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2024.7.5"]
[null,"小计",null,3,3,null,220,250,null,2500,204.13,12.48,0,59.51,0,0,132.14]
[6,"国胜乡",34,"大毕村","国胜乡大毕村家鸡沟组 (灯杆坪至混家火山)产业路硬化工程","新建",40,222,10,2220,55.35,11.1,{"$nulls":4},44.25,"主要建设内容为:硬化产业路长1750m,设计道路共计1段，路面宽度为3.0m，采用C30砼铺设厚度为18cm。附属设计为:弯道加宽2处、项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。","2024.7.5"]
[null,null,35,"大毕村","国胜乡大毕村家鸡沟组户联路、产业路硬化工程","新建",40,201,10,2010,50.150000000000006,10.05,{"$nulls":4},40.1,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路长1606.0m，设计道路共计5段，路面宽度为3.0m.采用C30砼铺设厚度为18cm。附属设计为:涵管1处、错车道1处、弯道加宽5处、项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。","2024.7.5"]
[null,null,36,"大毕村","国胜乡大毕村原高桥组户联路、产业路硬化工程项目","新建",28,182,10,1820,45.300000000000004,9.1,{"$nulls":4},36.2,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路总长度为1490.40m，共计6段，路面宽度3.0m，厚度为18cm的C30砼铺设。附属设施为:弯道加宽三处、回车台二处项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2024.8.27"]
[null,null,37,"大毕村","国胜乡大毕村下田坝组排灌渠整治工程项目","新建",28,191,10,1910,47.59,9.55,{"$nulls":4},38.04,"主要建设内容为:整治排灌渠14段(条)总长度4.05km，其中净空尺寸30cmX30cm共计10段(条)长度为2.77km;净空尺寸30cmX40cm共计2段(条)长度为1.28km。附属设施为:渠道首端DN400钢管一处、项目标志牌一块。","2024.8.27"]
[null,null,38,"大毕村","国胜乡大毕村老水洞组户联路硬化工程项目","新建",40,201,10,2010,50.129999999999995,10.05,{"$nulls":4},40.08,"主要建设内容为:硬化户联路总长度为1729.00m共计27段，路面宽度3.0m，厚度为18cm的C30砼铺设。附属设施为:项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2024.8.27"]
[null,null,39,"大石房社区","国胜乡大石房社区庙堡组(炉房湾至大沙地)社道路硬化工程项目","新建",60,132,10,1320,32.88,6.6,{"$nulls":4},26.28,"主要建设内容为:硬化社道路长992m，设计道路共计1段，路面宽度为3.0m,采用C30砼铺设厚度为18cm。附属设计为:弯道加宽2处、过水路面3处、项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。","2024.7.5"]
[null,null,40,"大石房社区","国胜乡大石房村观音洞组户联路硬化工程项目","新建",42,240,10,2400,59.57,11.92,{"$nulls":4},47.65,"主要建设内容为:硬化户联路总长度为1882.60m(扣除箱涵盖板宽14.2m后路面实际长度内1868.40m)共计17段，路面宽度3.0m厚度为18cm的c30砼。附属设计为:路面内侧浇筑净空尺寸为30comX30com砼排水沟长度为134.20m、弯道加宽三处，会车道一处、箱涵二座、跨沟盖板九处，项目标志牌一块、道路安全警示牌八块。\n","2024.8.27"]
[null,null,41,"机房村","国胜乡机房村二社、三社户联路硬化工程项目","新建",34,191,10,1910,47.72,9.55,{"$nulls":4},38.17,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路总长度为1639.0m，共计20段，路面宽度为3.0m,厚度为18cm。附属设计为:涵管1处，弯道加宽1处、项目标志牌1块、道路安全警示牌3块。","2024.8.27"]
[null,null,42,"机房村","国胜乡机房村一、六社户联路硬化工程项目","新建",30,187,10,1870,46.52,9.35,{"$nulls":4},37.17,"主要建设内容为:本工程硬化户联路、产业路总长度为1548.00m,共计16段，路面宽度为3.0m，厚度为18cm。附属设计为:跨沟盖板三处，项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2024.8.27"]
[null,null,43,"新毕村","国胜乡新毕村小扎窝产业路及户联路硬化工程项目","新建",32,235,10,2350,58.55,11.75,{"$nulls":4},46.8,"主要建设内容为:本工程硬化户联路、产业路总长度为1960.8m,共计4段，路面宽度为3.0m计1557.30m；路面宽度为2.50m计403.50m,路面厚度为18cm的C30砼铺设;附属设计为:弯道加宽六处，会车道四处、回车台两处、跨沟盖板一处，项目标志牌一块、道路安全警示牌四块。","2024.8.27"]
[null,null,44,"淘水社区","国胜乡淘水社区大水井组社道路硬化工程项目","新建",60,164,10,1640,40.91,8.2,{"$nulls":4},32.71,"主要建设内容为:硬化社道路长1489.0m,设计道路共计13段，其中有760.5m路面宽度为2.5m；658.5m路面宽度为3.0m；70.0m路面宽度为3.5m，路面均采用C30砼铺设，厚度为18cm；附属设计为:涵管2处、挡墙2处、错车道2处、项目标志牌1块、道路安全警示牌3块。","2024.8.27"]
[null,"小计",null,11,11,null,434,2146,null,21460,534.6700000000001,107.21999999999998,0,0,0,0,427.45000000000005]
[7,"温泉彝族乡",45,"热水塘村","温泉彝族乡热水塘村钱家屋基组与铁匠坪组社道及入户路硬化项目","新建",42,140,10,1400,34.92,6.99,{"$nulls":4},27.93,"主要建设内容为:硬化社道及入户道路总长1048米，其中钱家屋基组社道四条长781米，入户路一条长47米;铁匠坪组社道一条长220米。热水塘村钱家屋基组与铁匠坪组社道设计路宽3.0米，入户路设计路宽2.5米，均用厚0.18米的C25砼浇筑。根据现场实际情况，社道内侧设18*20cm排水沟，入户路不设排水沟，弯道处按规范要求加宽。本工程设有涵管1处，挡墙一处，标识牌一块。","2024.3.15"]
[null,null,46,"热水塘村","温泉彝族乡热水塘村新都组沈家湾子社道硬化工程项目","新建",25,146,10,1460,36.47,7.294,{"$nulls":4},29.176,"主要建设内容为:硬化道路840米，设计路宽3.0米，用厚0.18米的C25砼浇筑。根据现场实际情况，社道内侧设30*30cm排水沟。本工程设有涵管4处，挡墙一处、错车道一处，标识牌一块。","2024.8.19"]
[null,null,47,"那片村","温泉彝族乡那片村上那片社户联路硬化工程项目\n","新建",28,149,10,1490,37.01,7.402,{"$nulls":4},29.608,"主要建设内容为:硬化户联路总长1310米。那片村上那片社户联路设计路宽2.5米，用厚0.18米的C25砼浇筑，户联路均不设排水沟。本工程设有涵管1处，挡墙4处、错车道两处、标识牌一座。","2024.8.19"]
[null,"小计",null,3,3,null,95,435,null,4350,108.4,21.686,0,0,0,0,86.714]
[8,"红果彝族乡",48,"花椒箐村","红果彝族乡花椒箐村上大槽组社道路维护项目","新建",155,151,10,1510,37.78,7.556,{"$nulls":4},30.224,"主要建设内容为:拟恢复上大槽组社道1处35.0m，路面宽度3.5m，厚度为18cm的C30砼铺设;新建挡墙10处(详见实施方案表-3)，挡墙高度1.5m-8.0m,采用M7.5浆砌块石砌筑共计502.25m2;整治恢复路面内侧排水沟3.0km,其中恢复净空尺寸30cmx30cm砼排水沟1.0km,清理疏通淤积排水沟2.0km,道路安全警示牌3块，项目标识牌1块。","2024.7.16"]
[null,null,49,"花椒箐村","红果彝族乡花椒箐村中槽组堡堡屋基与花椒箐组基地产业路硬化项目","新建",155,201,10,2010,50.019999999999996,10.004,{"$nulls":4},40.016,"主要建设内容为:产业路硬化整治1649米，其中中槽组堡堡屋基产业路长1076米，花椒箐组产业路三条长573米。产业路设计路宽3米，用0.18米的C25砼浇筑，错车道2处，回车道1处，φ800涵管1处，φ600涵管1处，φ300涵管4处，标识牌1座。","2024.7.16"]
[null,null,50,"三滩村","红果彝族乡三滩村苏家坪组产业路硬化工程","新建",22,237,10,2370,59.03,11.85,{"$nulls":4},47.18,"主要建设内容为:硬化产业路总长度为1762.00m, 共计2段，路面宽度3.0m,厚度为18cm的C30砼铺设。附属设计为:弯道加宽三处，项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2024.7.16"]
[null,"小计",null,3,3,null,332,589,null,5890,146.82999999999998,29.409999999999997,0,0,0,0,117.41999999999999]
[9,"格萨拉彝族乡",51,"大湾村","格萨拉彝族乡大湾村罗家组产业路硬化工程","新建",42,122,10,1220,60.67,12.134,{"$nulls":4},48.536,"主要建设内容为:硬化产业路总长度为1205.00m,路面宽3.5m,厚度为18cm,路面内侧设计净空尺寸30cmx30cm砼排水沟；附属设计为:会车道3处、弯道加宽4处、项目标志牌1块、道路安全警示牌2块。","2023.7.17"]
[null,null,52,"大坪子村","格萨拉彝族乡大坪子村三家村组熊家垭口至烤烟新区产业路硬化项目","新建",55,40,10,400,57.52,11.52,{"$nulls":4},46,"主要建设内容为:硬化产业路总长度为1200.00m, 路面宽3.5m, 路面采用厚度为18cm的C25砼铺设,路面内侧设计净空尺寸30cmx30cm砼排水沟。附属设计为:会车道一处、弯道加宽二处、道路安全警示牌三块、项目标志牌一块。","2023.7.17"]
[null,null,53,"坪原村","格萨拉彝族乡坪原村高家火山产业路硬化项目","新建",40,120,10,1200,59.59,11.92,{"$nulls":4},47.67,"主要建设内容为:硬化产业路总长度为1274.0m, 路面宽3.0m, 厚度为18cm,路面内侧设计净空尺寸30cmx30cm砼排水沟，填筑0.3*0.5m土路肩墙1274.0m；附属设计为：会车道4处、项目标志牌1块、道路安全警示牌2块。","2023.7.17"]
[null,null,54,"韭菜坪村","格萨拉彝族乡韭菜坪村大槽组通组路硬化程项目","新建",42,123,10,1230,61.1,12.22,{"$nulls":4},48.88,"主要建设内容为:硬化产业路总长度为1160.00m, 路面宽3.5m, 厚度为18cm,路面内侧设计净空尺寸30cmx30cm砼排水沟附属设计为:会车道3处、函管5处，挡墙15m,项目标志牌一块、道路安全警示牌2块。","2023.7.17"]
[null,"小计",null,4,4,null,179,405,null,4050,238.88,47.794,0,0,0,0,191.086]
[10,"红格镇",55,"永渔村","红格镇永渔村兴桥社户联路、产业路硬化工程项目","新建",38,200,10,2000,49.99,10,{"$nulls":4},39.99,"主要建设内容为:本工程硬化产业路及户联路长1643.00m，其中设计及户联路共计11段，其中路面宽度为3.0m为1064.50m,路面宽度为2.50m为578.50m，采用C30砼铺设。附属设施为:新建垮沟盖板一处、挡墙四处、铺设会车道一处、弯道加宽两处。","2024.3.19"]
[null,null,56,"金沙村","红格镇金沙村三社(沿江路至大面山)产业路硬化工程项目","新建",43,180,10,1800,44.87,9,{"$nulls":4},35.87,"主要建设内容为:硬化产业路长1560.0m，设计道路共计2段，路面宽度为3.0m，采用C30砼铺设厚度为18cm。附属设计为:弯道加宽3处、错车道3处、项目标志牌-块、道路安全警示牌3块。","2024.3.19"]
[null,"小计",null,2,2,null,81,380,null,3800,94.86,19,0,0,0,0,75.86]
[11,"新九镇",57,"九场社区","新九镇九场社区新合组回腊太产业路硬化工程","新建",53,{"$nulls":3},34.46,null,null,6.9,null,null,27.56,"主要建设内容为:硬化九场社区新合组回腊太产业路总长1010米，产业路硬化设计路宽3.5米，用厚0.18米的C25砼浇筑。根据现场实际情况，产业路内侧在K0+000~219与K0+670~750段设30cm*30cm排水沟、其余路段均不设排水沟。本工程设有挡墙2处、回车道1处、涵管1处、标识牌1座。","2024.7.5"]
[null,null,58,"安宁村","新九镇安宁村田房组产业道路硬化工程项目","新建",75,{"$nulls":3},30.71,null,null,6.15,null,null,24.56,"主要建设内容为:设计硬化安宁村田房组产业道路740米，其中主线425米，前段230米硬化宽3.5米，厚18厘米的C25混凝土路面，后段195米硬化宽3.0米，厚18厘米的C25混凝土路面，支线2条共315米硬化宽3.0米，厚18厘米的C25混凝土路面，设置P型倒车场或错车道共计2处，新建排水边沟45米，新建路肩墙3处共计194.85立方米，新建1.8*1.35米钢筋盖板涵1处，安设φ500圆管涵6米、标识牌1座。","2024.7.5"]
[null,null,59,"安宁村","新九镇安宁村坝塘组敬老院与上坝塘产业路硬化工程项目","新建",130,{"$nulls":3},55.06,null,null,11.02,null,null,44.04,"主要建设内容为:产业路硬化总长1568米，其中敬老产业路(即产业路1)468米，上坝塘产业路(即产业路2与支路)1100米；产业路硬化设计路宽3.5米，用厚0.18米的C25砼浇筑。根据现场实际情况，产业路内侧在产业1K0+000-180与产业路2K0+000-520段设30cm*30cm排水沟;产业路2K0+835 ~972段与支路K0+000-128段设20cm*18cm排水沟、其余路段均不设排水沟。本工程设有挡墙1处、错车2处、回车道1处、涵管3处、标识牌1座。","2024.7.5"]
[null,null,60,"平谷村","新九镇平谷村和平组产业道路工程项目","新建",131,{"$nulls":3},40.989999999999995,null,null,8.2,null,null,32.79,"主要建设内容为:田间机耕道1254米，其中主线360米硬化宽3.5米，厚18厘米的C25混凝土路面，支线7条共894米硬化宽3.0米，厚18厘米的C25混凝土路面，设置P型倒车场或错车道共计3处，新建排水边沟41米，新建路肩墙4处共计93.33立方米，安设φ500圆管涵12米、标识牌1座。","2024.7.5"]
[null,null,61,"水坪村","新九镇水坪村上巴拉组独田沟产业路硬化工程项目","新建",120,{"$nulls":3},48.150000000000006,null,null,9.63,null,null,38.52,"主要建设内容为:产业路硬化总长1754米，其中产业路①长908米，产业路②长538米，支路①长222米，支路②长86米。水坪村上巴拉组独田沟硬化产业路除产业路①K0+000~418设计路宽3.5米外，其余设计路宽3.0米，用厚0.18米的C25砼浇筑。根据现场实际情况，产业路内侧均不设排水沟。本工程设有挡墙1处、错车道1处、回车道3处、标识牌1座。本工程的工程量为土方开挖561.2m3 (其中路面土方开挖556.7m3,挡墙基槽土方开挖4.5m3)，石方开挖0.5m3，C25砼路面1001.79m3, 沥青伸缩缝54.13m2；模板646.82m2， M7.5浆砌石14.0m3。","2024.7.5"]
[null,null,62,"水坪村","新九镇水坪村拉扯沟组小水井尾矿库至张正明家段社道硬化工程项目","新建",68,{"$nulls":3},55.599999999999994,null,null,11.12,null,null,44.48,"主要建设内容为:社道硬化总长1762米，社道硬化设计路宽3.5米，用厚0.18米的C25砼浇筑。根据现场实际情况，社道内侧在K0+305-335与K1+664-710段设30cm*30cm排水沟、其余路段均不设排水沟。本工程设有挡墙2处、错车道4处、涵管4处、标识牌1座。","2024.7.5"]
[null,"小计",null,6,6,null,577,0,null,0,264.97,0,0,53.019999999999996,0,0,211.95]
[null,"共和乡",63,"田坝村","共和乡田坝村中房子组户联路及产业路硬化工程","新建",40,229,10,2290,57.08,11.45,{"$nulls":4},45.63,"主要建设内容为:硬化入户路、产业路总长度为1244m，路面宽度为3.0m，厚度为18cm的C30砼铺设；路面内侧设计净空尺寸30cm*30cm的C20砼边沟共计459.00m；附属设计为:新建挡墙3处、弯道加宽3处、项目标志牌1块、道路安全警示牌5块。","2024.8.19"]
[null,null,64,"雅砻江村","共和乡雅砻江村蓄水池灌溉工程项目","新建",35,108,10,1080,26.880000000000003,5.376,{"$nulls":4},21.504,"新建200m3蓄水池2口，新建300m3蓄水池1口，配套引水φ40PE管(100级 1.6Mpa) 2.0KM。","2024.8.19"]
[null,null,65,"太田村","共和乡太田村红旗组社道路及户联路硬化工程项目","新建",30,237,10,2370,59.08,11.82,{"$nulls":4},47.26,"主要建设内容为:硬化社道路、户联路总长度为1767.10m (扣除箱涵盖板宽2.60m后路面实际长度为1764.50m)共计6段，路面宽度3.0m，厚度为18cm的C30砼铺设。附属设计为:弯道加宽二处、会车道二处、路面涵管一处、箱涵一座，项目标志牌-一块、 道路安全警示牌三块。","2024.8.19"]
[null,null,66,"太田村","共和乡太田村红旗组黄家湾社道路及户联路硬化工程项目","新建",30,217,10,2170,54.06,10.82,{"$nulls":4},43.24,"主要建设内容为:硬化社道路、户联路总长度为1554.10m (扣除箱涵盖板2.60m后，路面实际长度为1551.5m)共计7段，路面宽度3.0m，厚度为18cm的C30砼铺设。附属设计为:弯道加宽一处、会车道一处、 挡墙一处、箱涵一座，项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2024.8.19"]
[null,null,67,"太坪村","共和乡太坪村垭口街组茶园山坪塘整治项目","改建",37,212,10,2120,53,10.6,{"$nulls":4},42.4,"主要建设内容为:修复山坪塘四周垻基，采取c20混凝土结构，新建溢洪道400米，规格60X60CM，新建排水阀门。","2024.9.24"]
[null,null,68,"太坪村","共和乡太坪村撮箕湾组(庙梁岗至郎美坤家段)产业路硬化工程","新建",35,204,10,2040,50.89,10.178,{"$nulls":4},40.712,"主要建设内容为:硬化社道路长1354.8m,设计道路共计2段，路面宽度为3.0m,采用C30砼铺设厚度为18cm。附属设计为:会车道1处及弯道加宽1处、挡墙1处、箱涵1座、项目标志牌1块、道路安全警示牌3块等。","2024.8.19"]
[null,"小计",null,6,6,null,207,1207,null,12070,300.99,60.244,0,0,0,0,240.74600000000004]
[null,"合计",null,68,68,null,3542,10245,null,102450,3322.1000000000004,584.584,0,112.53,0,0,2624.986]